项目内容
技术参数及要求

1.用于全院放射诊疗机房（加速器、DSA、CT、DR 等）机房墙体、防护门、观察窗、候诊区、周边环境X‑γ 辐射剂量率日常巡检自查；同时作为放射突发事件应急监测设备。
2.设备属于计量器具，具备CPA计量器具型式批准证书。
3.出厂附带完整合格证、校准证书，支持每年计量检定、量值溯源。
4.符合国家放射防护监测、环境辐射监测相关标准，可用于医疗机构放射场所日常自查及应急监测。
5.随货附带法定计量机构出具的本台仪器强制检定证书。
6.付款方式：货到验收合格后支付全额货款。
[bookmark: _GoBack]7.供货期：签订合同后7日内供货。
8.质保期大于等于一年。

